木　　造

**住まいる倶楽部関東・甲信**

**団体利用申込書　兼　品質管理基準適合確認書**

|  |  |
| --- | --- |
| 会員番号： | 会員様名： |
| 申込住宅所有者名： | |
| 申込住宅所在地： | |

まもりすまい保険設計施工基準に加え、AタイプまたはBタイプに適合する設計としてください。

□　Aタイプ（外壁通気工法 + 基礎高400mmとするタイプ）

|  |  |
| --- | --- |
| 外壁通気工法 | □　外壁通気工法 |
| 基礎高さ | □　GL+400mm以上 |

□　Ｂタイプ（住宅評価基準の劣化対策等級２相当以上とするタイプ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基礎高さ | □　GL+400mm以上 | |
| 外壁の軸組等の防腐・防蟻 | □ GL+1mの範囲内 | 柱：□薬剤処理　□小径12cm以上　□耐久性区分D1　のいずれか |
| 柱以外の軸組財：□薬剤処理　□耐久性区分D1　のいずれか |
| 合板等：□薬剤処理 |
| 土台の防腐  ・防蟻対策 | □　土台に接する外壁下部に水切設置 | |
| □　薬剤処理（K3相当以上） □　耐久性区分D1の一部（ヒノキ等） のいずれか | |
| 浴室・脱衣室  の防水 | □　浴室 | □防水上有効な仕上げ□浴室ユニット□外壁軸組等の防腐措置等 のいずれか |
| □　脱衣室 | □防水上有効な仕上げ □外壁軸組等の防腐措置等 のいずれか |
| 地盤の防蟻 | □　ベタ基礎等　□有効な土壌処理（基礎断熱工法以外） のいずれか | |
| 床下の防湿  ・換気 | 基礎断熱  工法以外 | □換気口の設置 |
| □60㎜以上のコンクリート　□0.1㎜以上の防湿フィルム　のいずれか |
| 基礎断熱  工法 | □100㎜以上のコンクリート　□0.1㎜以上の防湿フィルム（押さえ有）のいずれか |
| □断熱材の熱抵抗0.6㎡K/W以上 |
| 小屋裏換気  （右記のいずれか）  屋根断熱工法等の場合は除く | □　小屋裏（妻壁）給排気：　1/300以上 | |
| □　軒裏給排気：　1/250以上 | |
| □　軒裏または小屋裏給気＋小屋裏排気：　1/900以上 | |
| □　軒裏または小屋裏給気＋排気塔排気：　給気口1/900以上、排気口1/1600以上 | |

平成　　年　　月　　日

管理番号：

本住宅は、住まいる倶楽部関東・甲信が定める品質管理基準に適合していることを確認いたしました。

住まいる倶楽部関東・甲信　　　　　　　　　　　　印